# Réseau

Dans cette partie, nous allons donner à notre raspi une adresse IP fixe, en IPV4 et IPV6.

Nous allons utiliser ce qui est indiqué dans de nombreux tutoriels: modification du fichier **/etc/dhcpcd.conf**

    # Example static IP configuration:
    interface eth0
    static ip_address=192.168.111.170/24
    static ip6_address=2a01:e0a:d0:3c20::170/64
    static routers=192.168.111.254
    #static domain_name_servers=192.168.1.1

Les lignes à modifier sont celles ci-dessus: enlever le **#** au début des lignes (sauf la première et la dernière) et renseigner en fonction des adresses IP voulues: ipv4 et ipv6.

Il restera les serveurs DNS à configurer (dernière ligne), ce que nous ferons après avoir installé **knot-resolver**.

Une fois les modifications dans le fichier **/etc/dhcpcd.conf** faites, vous pouvez re-démarrer votre raspi.

Test:

Les adresses IP de votre serveur doivent correspondre à ce que vous avez entré dans le fichier.